**舰船分所保密要害部位保密管理规定**

为加强舰船分所保密要害部位的管理，防止泄密事件的发生，特制订本管理规定。

1、舰船自动化分所在业务工作中经常或较多涉及国家秘密，17号楼为舰船自动化分所的军工办公场所，8号楼一楼系统实验室、涉密机房、机要室和军品总装调试车间，确定为保密要害部位。

2、 将8号楼底楼试验室和17号楼划定为安全控制区域，通过安装视频监控装置，对安全控制区域的出入进行监控和记录。

3、安全控制区域内设备的选用、使用环境和工程安装等应符合BM-20的要求。

4、 第三方支持性服务人员进入安全控制区域，由安全保密管理人员进行全程旁站陪同。

5、有关人员进入保密要害部位，随身携带的具有无线通信功能设备（如手机）应放入手机柜。涉密人员离开办公室，应将涉密计算机锁定；工作人员下班或节假日期间，应关闭涉密计算机，锁好门窗，切断电源，涉密介质及相关保密设备应放入保密柜。

6、 保密要害部位严禁无关人员进入或参观，谢绝未经批准的外事参观及技术交流活动。上级机关、军方、系统内人员来访，需经所保密办公室批准方可组织接待。

7、 因工作需要进入保密要害部位摄制涉及军工科研、生产、试验或其他秘密产品情况的声像制品，需履行审批手续。军方、上级主管机关及军品协作单位须凭介绍信，并经保密委员会审定，履行登记签字手续；本所有拍摄需要，须经所保密委员会审批，保密办公室备案, 上述声像制品的保管应按照“秘密载体管理办法”有关规定执行。

8、 对保密要害部位周边安全防范设施应定期检测、检修,保证设备正常运行。

9、 按照有关规定,定期对周边环境进行监控,查看是否有可疑人员,安全距离是否发生变化。

10、节假日由值班保安进行安全巡查,并作相应记录,每晚应巡查二次。

11、应采取防灾、防盗和防泄密等措施，下班前,应切断电源和水源、关闭门窗,经常检查涉密介质和涉密设备的状态,盘查滞留人员。

舰船自动化分所

二0一五年八月